二、职业卫生随机抽查综合事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查对象** | **抽查事项** | **检查依据** | **抽查主体** | **备注** |
| 1 | 用人单位（下同） | 产生职业病危害的用人单位工作场所职业卫生设立条件符合情况 | 《职业病防治法》第十五条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） | 晋中市安监局 |  |
| 2 |  | 职业病危害项目申报情况 | 《职业病防治法》第十六条；《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管总局令第48号） | 晋中市安监局 |  |
| 3 |  | 职业病防治管理措施情况 | 《职业病防治法》第二十条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） | 晋中市安监局 |  |
| 4 |  | 职业病防护设施设置运行与个人防护用品配备情况 | 《职业病防治法》第二十二条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） | 晋中市安监局 |  |
| 5 |  | 产生职业病危害的用人单位职业病危害和职业病防治事项警示说明情况 | 《职业病防治法》第二十四条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） | 晋中市安监局 |  |
| 6 |  | 可能发生急性职业损伤工作场所应急设施设置或者配备情况 | 《职业病防治法》第二十五条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） | 晋中市安监局 |  |
| 7 |  | 职业病危害因素日常监测与定期检测情况 | 《职业病防治法》第二十六条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） | 晋中市安监局 |  |
| 8 |  | 职业卫生培训情况 | 《职业病防治法》第三十四条；《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全监管总局令第47号） | 晋中市安监局 |  |
| 9 |  | 劳动者职业健康检查情况 | 《职业病防治法》第三十五条；《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全监管总局令第49号） | 晋中市安监局 |  |
| 10 |  | 职业健康监护档案情况 | 《职业病防治法》第三十六条；《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全监管总局令第49号） | 晋中市安监局 |  |
| 11 |  | 建设项目职业病危害预评价、职业病危害防护设施设计、建设项目控制效果评价及职业病防护设施竣工验收情况 | 《职业病防治法》第十七条、第十八条；《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第51号） | 晋中市安监局 |  |
| 12 |  | 职业卫生技术服务机构资质条件保持及技术服务规范性和客观真实性情况 | 《职业病防治法》第二十六条；《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令第50号） | 晋中市安监局 | 每5年覆盖1次。 |

三、非煤矿山企业随机抽查重点事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查对象** | **抽查事项** | **检查依据** | **抽查主体** | **备注** |
| 1 | 非煤矿山（通用） |  |  | 晋中市安监局 | 大、中型地下矿山、露天矿山以及三等以上尾矿库一年检查一般不少于1次；大、中型地下矿山、露天矿山以及四、五等尾矿库每年检查一般不少于2次。 |
|  |  | 1.1 基建改扩建矿山设计审查和预评价报告编制情况 | 《安全生产法》第二十九条、第三十条 |  |  |
|  |  | 1.2 证照齐全情况 | 《安全生产许可证条例》第二条 |  |  |
|  |  | 1.3 安全管理机构设置、安全生产责任制建立和从业人员培训情况 | 《安全生产法》第二十一条、第二十五条 |  |  |
|  |  | 1.4 主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗情况 | 《安全生产法》第二十四条、第二十七条 |  |  |
|  |  | 1.5 安全投入情况 | 《安全生产法》第二十条 |  |  |
|  |  | 1.6 淘汰危及安全生产工艺、设备情况 | 《安全生产法》第三十五条 |  |  |
|  |  | 1.7 图纸真实性情况 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第4章 |  |  |
|  |  | 1.8 应急救援队伍建立、应急演练和应急装备、物资配备情况 | 《安全生产法》第七十八条 |  |  |
| 2 | 地下矿山 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 2.1 矿领导下井带班情况 | 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全监管总局令第34号） |  |  |
|  |  | 2.2 安全出口情况 | 《矿山安全法》第十条；《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第6章 |  |  |
|  |  | 2.3 主通风机运行监控情况 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第6章；《金属非金属地下矿山通风技术规范》（AQ2013-2008）第6章 |  |  |
|  |
|  |  | 2.4 自救器和便携式气体检测仪配备情况 | 《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》（AQ2033-2011）第4章；《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》（AQ2031-2011）第5章 |  |  |
|  |  | 2.5 井下人员定位系统运行情况 | 《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》（AQ2032-2011）第4章 |  |  |
|  |  | 2.6 顶板监测管控和采空区普查、治理、监测情况 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第6章 |  |  |
|  |  | 2.7 探放水制度落实、水害隐患治理情况 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第6章 |  |  |
|  |  | 2.8 提升设备定期检测检验情况 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第6章 |  |  |
| 3 | 露天矿山 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 3.1 爆破安全距离 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号）；《爆破安全规程》（GB6722-2014）第13章 |  |  |
|  |  | 3.2 按设计参数分层分台阶开采情况 | 小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号）；《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第5章 |  |  |
|  |  | 3.3 中深孔爆破作业落实情况 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号） |  |  |
|  |  | 3.4 机械二次破碎和铲装作业情况 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号） |  |  |
|  |  | 3.5 按设计控制边坡参数和安全检查情况 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第5章 |  |  |
|  |  | 3.6 按设计控制排土场堆置参数和安全检查情况 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第5章；《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ2005-2005）第4章 |  |  |
| 4 | 尾矿库 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 4.1 勘察、设计、施工、监理、安全评价等中介机构资质情况 | 《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号） |  |  |
|  |  | 4.2 安全现状评价、全面勘察及稳定性专项评价完成情况 | 《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号）；《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）第4章 |  |  |
|  |  | 4.3 尾矿库试运行情况 | 《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号） |  |  |
|  |  | 4.4 按照设计放矿、筑坝情况 | 《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）第6章 |  |  |
|  |  | 4.5 排洪、排渗设施情况 | 《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）第7章 |  |  |
|  |  | 4.6 尾矿库在线监测系统运行情况 | 《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号）；《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010）第4章 |  |  |
|  |  | 4.7 危、险库停产整改、病库限期整改情况 | 《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号）；《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）第8章 |  |  |
|  |  | 4.8 应急预案备案情况 | 《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号） |  |  |

四、危险化学品及相关企业随机抽查重点事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查对象** | **抽查事项** | **检查依据** | **抽查主体** | **备注** |
| 1 | 化工企业和危险化学品生产、经营（带仓储设施）企业 |  |  | 晋中市安监局 | 一般每年1次。 |
|  |  | 1.1 人员和资质管理情况 | 《安全生产法》第十九条、第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第四十六条、第五十四条；《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条 |  |  |
|  |  | 1.2 工艺管理情况 | 《安全生产法》第十八条、第三十三条、第三十八条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |  |
|  |  | 1.3 设备设施管理情况 | 《安全生产法》第三十三条、第三十五条、第三十八条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号） |  |  |
|  |  | 1.4 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况 | 《危险化学品安全管理条例》第十五条、第二十四条 |  |  |
| 2 | 管道企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 2.1 许可条件保持情况 | 《安全生产法》第三十条；《危险化学品安全管理条例》第十二条；《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号） |  |  |
|  |  | 2.2 安全设施竣工验收报告 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号） |  | 抽查比例≥10%。 |
| 3 | 烟花爆竹生产企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 3.1 许可条件保持情况 | 《烟花爆竹安全管理条例》第八条；《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第54号） |  |  |
| 3.2 生产活动情况 | 《烟花爆竹安全管理条例》第十条至第十五条，第二十一条；《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第54号） |  |  |
| 4 | 烟花爆竹经营单位 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 4.1 批发许可条件保持情况 | 《烟花爆竹安全管理条例》第十七条；《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号） |  |  |
| 4.2 零售许可条件保持情况 | 《烟花爆竹安全管理条例》第十八条；《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号） |  |  |
| 4.3 经营活动情况 | 《烟花爆竹安全管理条例》第二十条、第二十一条；《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号） |  |  |
| 5 | 非药品类易制毒化学品生产、经营企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  | 5.1 许可（备案）条件保持情况 | 《易制毒化学品管理条例》第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第三十二条；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(国家安全监管总局令第5号) |  |  |
| 5.2 报告生产、经营的非药品类易制毒化学品的品种、数量和主要流向等情况 | 《易制毒化学品管理条例》第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第三十二条；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》(国家安全监管总局令第5号) |  |  |

五、冶金等工贸企业随机抽查重点事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **抽查对象** | **抽查事项** | **检查依据** | **抽查主体** | **备注** |
| 1 | 冶金企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 1.1 安全生产管理机构设置情况 | 《安全生产法》第二十一条 |  | 检查范围为冶金企业内的金属冶炼企业 |
|  |  | 1.2 主要负责人和安全生产管理人员考核情况 | 《安全生产法》第二十三条 |  | 检查范围为冶金企业内的金属冶炼企业 |
|  |  | 1.3 较大危险因素辨识管控措施的落实情况 | 《安全生产法》第三十二条 |  | 参照《冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 |
|  |  | 1.4 新、改、扩建项目安全设施三同时履行情况 | 《安全生产法》第三十条 |  | 检查范围为冶金企业内的金属冶炼企业 |
|  |  | 1.5 特种作业人员持证上岗情况 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号） |  |  |
|  |  | 1.6 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所是否设置在危险区域情况 | 《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安全监管总局令第26号） |  |  |
|  |  | 1.7 吊运铁水、钢水的起重机备是否符合冶金铸造起重机要求及年检情况 | 《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）8.4.4 |  |  |
|  |  | 1.8 盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴检测情况。 | 《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）8.1.3 |  |  |
|  |  | 1.9 高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水情况。 | 《炼钢安全规程》（AQ2001-2004）6.2.6 |  |  |
|  |  | 1.10 煤气可能泄漏的危险区域警示标示及固定报警仪设置情况 | 《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安全监管总局令第26号） |  |  |
| 2 | 有色企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 2.1 安全生产管理机构设置情况 | 《安全生产法》第二十一条 |  | 检查范围为有色企业内的金属冶炼企业 |
|  |  | 2.2 主要负责人和安全生产管理人员考核情况 | 《安全生产法》第二十三条 |  | 检查范围为有色企业内的金属冶炼企业 |
|  |  | 2.5 较大危险因素辨识管控措施的落实情况 | 《安全生产法》第三十二条 |  | 参照《有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 |
|  |  | 2.3 新、改、扩建项目安全设施三同时履行情况 | 《安全生产法》第三十条 |  | 检查范围为有色企业内的金属冶炼企业 |
|  |  | 2.4 特种作业人员持证上岗情况 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号） |  |  |
|  |  | 2.6 炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施定期检查情况。 | 《氧化铝安全生产规程》（GB30186-2013）4.2.4.1、4.3.1.1、4.4.4.1、4.5.1.1、4.5.2.1、4.6.1.1、4.9.1.1、4.9.2.1。 |  |  |
|  |  | 2.7 吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机是否符合冶金起重机要求及年检情况 | 《铝电解安全生产规范》（GB29741-2013）3.1.5.6 |  |  |
|  |  | 2.8 高温熔融金属冶炼、吊运区域是否存在积水情况。 | 《铝电解安全生产规范》（GBT29741-2013）4.1.1.2 |  |  |
| 3 | 建材企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 3.1 较大危险因素辨识管控措施的落实情况 | 《安全生产法》第三十二条 |  | 参照《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 |
|  |  | 3.2 水泥筒形库清库清堵安全管理情况 | 《水泥工厂筒形储存库人工清堵安全规程》（AQ 2047-2012）5 |  | 水泥企业 |
|  |  | 3.3 玻璃熔炉的防泄漏措施情况 | 《玻璃工厂职业卫生与安全技术规程》（GB 15081-1994）5.4.7 |  | 玻璃生产企业 |
|  |  | 3.3 柴油罐等燃料罐采取防雷、防静电的措施情况 | 《石油库设计规范》（GB50074-2014）14.2.1 |  |  |
|  |  | 3.5 煤气发生炉及煤气输送系统的防火、防爆情况 | 工业企业煤气安全规程(GB 6222-2005) 5.1 |  |  |
| 4 | 机械企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 4.1 较大危险因素辨识管控措施的落实情况 | 《安全生产法》第三十二条 |  | 参照《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 |
|  |  | 4.2 危险介质管道穿越建（构）筑物、设备设施的情况 | 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）8.1.7 |  | 涉及企业危险介质（指易燃易爆、有毒有害等）的管道 |
|  |  | 4.3 超过20吨部件或物品起吊载荷质心的确定情况 | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）17.2 |  | 涉及大型部件的起吊作业 |
|  |  | 4.4 使用、储存成品油和可燃液体的设备设施采取防雷、防静电的措施情况 | 《石油库设计规范》（GB 50074-2014）14.2.1、14.3 |  | 涉及企业的油库和可燃液体库 |
|  |  | 4.5 吊运熔融金属的起重机械的选用和安全技术状况 | 《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》（TSG Q0002-2008）第六条；《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）4.1.1b）；《起重机械安全规程 第5部分 桥式和门式起重机》（GB 6067.5-2014）4.2.4、9.2、9.5 |  | 涉及铸造工艺 |
|  |  | 4.6 铸造熔炼炉前坑、沟或储运铁水和堆放熔渣出的防水措施 | 《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ 18-2000）3.2.1 |  | 涉及铸造工艺 |
|  |  | 4.7 造型地坑砂型底部与地下水位的安全距离 | 《机械工业职业安全卫生设计规范》（JBJ 18-2000）3.2.2 |  | 涉及铸造工艺 |
|  |  | 4.8 热处理炉自动保护装置的设置和完好情况（含电阻炉、保护气氛和可控气氛炉、） | 《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB 15735-2012）7.2.3、7.2.5、7.2.6、7.2.7、7.2.9、7.2.10、7.3.2、7.4.2、7.5.3、7.7.2、7.8.2、7.8.4、7.8.5 |  | 涉及热处理工艺 |
|  |  | 4.9 整体热处理的安全操作情况 | 《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB15735-2004）8.2 |  | 涉及热处理工艺 |
|  |  | 4.10 镁合金等轻金属采用盐浴炉热处理时的盐浴温度情况 | 《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB15735-2004）8.4 |  | 涉及热处理工艺 |
|  |  | 4.11 自动电镀生产线的安全保护措施 | 《电镀生产装置安全技术件》（AQ 5203-2008）5.7 |  | 涉及电镀工艺 |
|  |  | 4.12 临时涂装作业的划定及安全措施的落实情况 | 《涂装作业安全规程 安全管理通则》（GB 7691-2003）第9.1、9.2、6.3；《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB 6514-2008）5.1.3.1、5.1.3.2、5.1.3.3、5.11.1 |  | 涉及涂装工艺 |
|  |  | 4.13 涂装烘干系统的烟囱中沉积物情况和定期清扫情况 | 《涂装作业安全规程 涂层烘干室 安全技术规定》（GB14443-2007）9.6 |  | 涉及涂装工艺 |
|  |  | 4.14 使用易燃易爆清洗剂时安全防护措施的落实情况 | 《涂装作业安全规程 安全管理通则》（GB 7691-2003）9.6；《涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化》（GB 7692-2012）5.1.16、5.1.25 |  | 涉及涂装工艺 |
|  |  | 4.15 集聚在密闭半密闭空间内易燃易爆气体的及时清理措施 | 《焊接与切割安全》（GB 9448-1999）6.3 |  | 涉及焊接与切割工艺或动火作业 |
|  |  | 4.16 检修作业时的安全防护措施 | 《冲压车间安全生产通则》（GB 8176-2012）8.11；《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB 15735-2012）9.7；《木工（材）车间安全生产通则》（GB 15606-2008）10.4；《涂装作业安全规程 安全管理通则》（GB 7691-2003）13 |  | 涉及所有设备设施检修 |
| 5 | 轻工企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 5.1 较大危险因素辨识管控措施的落实情况 | 《安全生产法》第三十二条 |  | 参照《轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 |
|  |  | 5.2 烘制、油炸等高温设备安全保护措施的配备情况 | 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第66号) |  | 涉及烘制、油炸工艺的方便食品制造企业 |
|  |  | 5.3 木糖醇生产加氢环节氢气罐防雷、防静电的措施 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 |  | 食品及饲料添加剂制造企业 |
|  |  | 5.4 植物油加工企业浸出车间的安全防护措施 | 《浸出油工厂防火安全规范》（SJB 04-91）3.0.8、3.0.10 |  | 植物油加工企业 |
|  |  | 5.5 白酒储存勾兑场所乙醇浓度报警装置的设置情况 | 《酒厂设计防火规范》(GB50694-2011）9.3.4 |  | 白酒生产企业 |
|  |  | 5.6 白酒储罐的防雷措施 | 《酒厂设计防火规范》(GB50694-2011）9.2.3 ，《易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求》（GB17681-1999）7.4.1和7.4.2 |  | 白酒生产企业 |
|  |  | 5.7 造纸企业液氯使用安全规程的落实情况 | 《氯气安全规程》（GB 11984-2008）5.3.2 |  | 制浆造纸企业 |
|  |  | 5.8 日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业燃气窑炉安全防护设备的设置情况 | 《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）4.10 |  | 日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企业 |
|  |  | 5.9 电池化成区域电气设备应防爆。 | 《防止静电事故通用导则》（GB12158），《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》（GB3836.1-2000） |  | 电池制造企业 |
| 6 | 纺织企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 6.1 较大危险因素辨识管控措施的落实情况 | 《安全生产法》第三十二条 |  | 参照《纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 |
|  |  | 6.2 热定型设备的安全技术状况 | 《纺织工业企业安全管理规范》(AQ 7002-2007)11.2.2.4 |  |  |
|  |  | 6.3 燃气贮罐、管道和汽化室的安全防护措施 | 《纺织工业企业安全管理规范》(AQ 7002-2007) 11.2.10.2 |  |  |
|  |  | 6.4 危险品贮存安全措施的落实情况 | 《纺织工业企业安全管理规范》(AQ 7002-2007)13.3.6 |  |  |
| 7 | 烟草企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 7.1 熏蒸杀虫作业前安全防护措施的落实情况 | 《储烟虫害治理磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全规程》(YC 301-2009)4.1.1.2、4.1.2.1 |  |  |
|  |  | 7.2 使用液态二氧化碳的生产线和场所安全防护设备的设置情况 | 《卷烟厂设计规范》（YC/T 9-2006）6.4.11、6.4.12 |  |  |
| 8 | 粮食仓储企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 8.1 粮食出入仓作业、内部清理作业安全保护措施的落实情况 | 《粮食仓库安全操作规程》（LS1206-2005）4.2.8、4.2.17、5.2.1.3、5.2.1.4 |  |  |
| 9 | 粉尘涉爆企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 9.1 粉尘爆炸危险场所的设置情况 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3.6.1  《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）5.1 |  |  |
|  |  | 9.2 除尘系统的安全技术状况 | 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）6.5、6.6.1、7.3 、7.4、7.5《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 （GB 50019-2015） 6.9.13  《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）9.3.8 |  |  |
|  |  | 9.3 防爆电气设备设施的使用情况 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》5.2.1、5.2.2和5.2.3 |  |  |
|  |  | 9.4 粉尘清扫情况 | 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）8.3.1、8.3.2 |  |  |
|  |  | 9.5粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺前去除异物装置设置情况 | 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）6.4.2 |  |  |
|  |  | 9.6砂光机风管火花探测报警装置设置情况 | 《木材加工系统粉尘防爆安全规范》（AQ 4228-2012）6.2.1.2 |  | 木材加工企业 |
|  |  | 9.7干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。 | 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2007）6.6.4 |  | 重点在铝镁等金属制品加工和木材加工企业 |
| 10 | 液氨制冷企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 10.1 包装间、切割室、产品整理间等人员较多场所空调系统的制冷方式 | 《冷库设计规范》（GB50072-2010)6.2.7 |  |  |
|  |  | 10.2 构成重大危险源的储氨单元的登记建档情况 | 《安全生产法》第三十七条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号） |  |  |
| 11 | 存在有限空间作业企业 |  |  | 晋中市安监局 |  |
|  |  | 11.1 有限空间作业场所安全警示标志的设置情况 | 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号） |  |  |
|  |  | 11.2 有限空间作业审批制度的落实情况 | 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号） |  |  |
|  |  | 11.3 有限空间作业程序的规范和落实情况 | 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号） |  |  |